Датчики - Настройка виртуального датчика зажигания в зонах РЭБ 

Page / - last modified by Андрей Калиновский on 2024/11/11 16:28 

Настройка виртуального датчика зажигания в зонах РЭБ 
last modified by Андрей Калиновский
on 2024/11/11 16:28

Table of Contents

В зонах работы средств Радио Электронной Борьбы (РЭБ) работает подмена координат в результате появляются круги на карте. 
Координаты считаются действительными. В качестве варианта, можно отсечь их с помощью текущих доступных средств по скорости и высоте. В навигационном отчете рекомендуется предварительно проверить, какие значения высоты и скорости фиксируются в точках подменного трека.
Для минимизации влияния РЭБ, необходимо добавить виртуальный датчик зажигания с формулой  if(speed>0 and speed<100 and alt>-10 and alt<200,true,false)
в Прочих настройках отключаем

Изменить шаблон события Стоянка 

И создать датчик с выставленными формулами 

Варианты валидации
дискретный датчик зажигания на входе 0
if(in0 and speed>0 and speed<100 and alt>-10 and alt<200,true,false)
датчик зажигания по напряжению > 13в
if(upit>13 and speed>0 and speed<100 and alt>-10 and alt<200,true,false)
Было 

стало