Датчики - Суммирование значений с двух ДУТ 

Page / - last modified by Андрей Калиновский on 2023/06/22 16:51 

Суммирование значений с двух ДУТ 
last modified by Андрей Калиновский
on 2023/06/22 16:51

Table of Contents

Для настройки суммарного датчика уровня топлива, с возможностью параллельного отображения, необходимо создать произвольные датчики для каждого бака с указанием псевдонимов. Для параллельного отображения датчиков в дополнительных настройках отметьте отображение линии на графике объекта и/или полезной нагрузки:

После этого необходимо создать виртуальный датчик, в котором задается суммирующая формула: "fuel0+fuel1". В формуле используются псевдонимы тех датчиков, которые необходимо суммировать.

Построив отчет Трек, в разделе “Мониторинг”, на графике одновременно будут отображаться произвольные датчики и суммирующий виртуальный датчик топлива

Таким образом, будет подсчитан расход топлива с параллельным отображением произвольных датчиков на графике.
Важно! 
При настройки суммарного датчика уровня топлива у вас могут появиться лишние заправки и сливы. Чтобы этого избежать нужно для суммирующего датчика указать тарировку, в которой будет указан максимальный объем топлива или в шаблонах "Заправка" и "Сливы" изменить условие “Значение датчика”, переключить с параметра "% (от Max)" на "единицы измерения".
Тарировка может выглядеть следующим образом, где 0 - это минимальное значение топлива в баках, а 132 - максимальное:

А в шаблонах заправки и слива сделать так: