Панель управления - Ретрансляция

Page / - Изменено Илья Крайнов в 2022/11/17 11:15

Ретрансляция

Изменено Илья Крайнов

в 2022/11/17 11:15

Оглавление

Вкладка «Ретранслятор» предназначена для передачи телематической информации, хранимой в базе данных телематического сервера, на другие серверы системы мониторинга ГЛОНАССсофт или сторонних телематических систем.

В верхней части интерфейса располагаются следующие кнопки:
- добавить ретранслятор
- дублировать существующий ретранслятор. При дублировании будут предзаполнены поля Описание, Адрес и Тип протокола.
- редактировать существующий ретранслятор.
- удалить выбранный ретранслятор
- активировать выбранный ретранслятор.
- заблокировать выбранный ретранслятор.
- обновить окно ретрансляции
- ретранслировать данные за период
- выгрузить ретрансляции на странице в формат таблицы xls

Колонка «Объекты» показывает количество объектов, участвующих в ретрансляции. Если колонка подсвечена красным цветом, это означает, что в ретрансляции присутствуют заблокированные объекты.

При наведении курсора на этот индикатор появится подсказка с расшифровкой.

Определение статуса ретрансляции.

- Красный (100% ошибок);

- Оранжевый (Более 10% ошибок);

- Зелёный (Менее 10% ошибок);

Ретрансляция данных возможна в следующих протоколах:

НИС (Олимпстрой) – унифицированный протокол телематических платформ и систем мониторинга;

Тверь;

Транснавигации – протокол обмена данными между коммуникационным сервером ЗАО «НПП Транснавигация» и сервером оборудования производителя навигационной аппаратуры;

Wialon IPS v1;

ADM-600;

EGTS – протокол, разработанный и внедрённый в соответствии с приказом №285 Минтранса РФ от 31.07.2012 г.

TracePackets (РНИРС);

МБУ Центр организации дорожного движения;

Wialon Retranslator;

Wialon IPS v1 - протокол, передающий данные на сервер по протоколу TCP и UDP;

Wialon IPS v2 - протокол, передающий данные на сервер по протоколу TCP и UDP;

YandexTransport - протокол для передачи данных в Яндекс.Транспорт. (Используется в связке с модулем Маршруты. При отсутствии созданного маршрута ретрансляция блокируется до тех пор пока объект не будет добавлен на маршрут. Проверка добавления на маршрут происходит раз в 10 минут);

Galileosky;

ИС ЕКТП - в тестовом режиме

Granit V6 - данный протокол используется некоторыми российскими гос. организациями;

Maxoptra - SOAP протокол для отправки данных в Maxoptra;

EGTS с дублированием времени пакета - здесь время сообщения совпадает со временем отправки пакета данных от терминала;

Окно создания ретранслятора выглядит следующим образом:

В строке поиска есть возможность найти один или нескольких(ввод через ",") объектов по названию или IMEI.

Для выбора нескольких объектов подряд нужно выбрать первый объект, зажать клавишу SHIFT и кликнуть по последнему объекту.
Для выбора нескольких объектов нужно зажать клавишу CTRL и кликнуть по необходимым объектам.

Для создания ретранслятора необходимо заполнить следующие поля:

Описание - заполняете название ретранслятора или для чего он был создан;

Подписчик - указываете клиента, объекты которого необходимо ретранслировать. Указав подписчика в таблице Все объекты отобразятся объекты данного клиента;

Тип протокола - можете выбрать необходимый вам протокол из выпадающего списка;

Адрес - указывает адрес, куда необходимо ретранслировать данные, указываете в формате IP:PORT, например: gw1.glonasssoft.ru:15050

При создании новой или редактировании существующей ретрансляции система проверяет доступность удаленного сервера.
Если сервер не отвечает, то появляется соответствующее уведомление.

Для хостинга ГЛОНАССсофт, расположенного в ДЦ1 (hosting.glonasssoft.ru), ретрансляция осуществляется со следующих адресов:

-130.193.70.43
- 130.193.70.161
- 87.228.3.169
- 87.228.3.170
- 212.41.28.156
- 212.41.28.157
- 212.41.28.158

Для регионов ГЛОНАССсофт, расположенных в ДЦ2 (regions.glonasssoft.ru), ретрансляция осуществляется по следующим адресам:

- 5.182.226.212
- 212.41.0.250
- 212.41.0.210

При необходимости добавьте эти адреса в белый список исключений на серверах, куда будут ретранслироваться данные.

Также, в зависимости от выбранного типа протокола, могут появляться дополнительные параметры необходимые для ретрансляции данных.

Для ретрансляций по протоколам: WialonRetranslator, Wiaion IPS, НИС, ЕГТС, Транснавигация доступна дополнительная опция - Включить контроль ответа принимающего сервера. По умолчанию опция выключена.

Многие пользователи ошибочно включают опцию, полагая, что это улучшит обмен данными между серверами. Проблема заключается в том, что большинство принимающих серверов не отправляют ответы, что может приводить к блокировке ретрансляции.

В объектах для ретрансляции указывается четыре статуса объекта.

Активен - выполняется передача данных
Неактивен - данные не отправляются, ошибок в передаче нет
Ошибка - данные не отправляются, ошибки в передаче
Замок - ретрансляция приостановлена, временная блокировка

В каждом из объектов можно изменить состояние дважды нажав в соответствующее поле и выбрать из выпадающего списка включен или выключен.
Выключенные объекты не участвуют в ретрансляции.

Можно поменять IMEI объекта в ретранслируемых данных. Добавьте объект в поле для ретрансляции и затем дважды кликните на IMEI объекта, а затем поменяйте номер.

Если необходимо поменять сразу у нескольких объектов, то выделите нужные объекты и внизу таблицы впишите длину символов, которую необходимо оставить.

В префиксе впишите необходимые цифры, которые должны быть написаны в перед IMEI.

Для протокола Galileo можно провести МАП параметров. Для это нужно выделить нужный объект ретранслятора и нажать для мапинга параметров.
В отрывшимся окне нужно сопоставить параметр терминала(колонка "Терминал") и параметр который будет размаплен в ретрансляции(колонка "Ретрансляции).

Информация по переданным сообщениям по объектам.

При нажатие на кнопку открывается окно для онлайн логирования работы ретранслятора по конкретному объекту. Выбираеся уровень детализации и можно запускать логирование.

Возможности системы позволяют ретранслировать историю поездок объекта за период. Для этого необходимо нажать кнопку и заполнить форму.

После этого окно можно закрыть, данные будут поступать в фоновом режиме.

Следует иметь в виду, что ретрансляторы могут быть автоматически заблокированы при возникновении следующих условий:
Устройство блокируется на 10 минут, через пять неуспешных попыток передачи данных.
При этом, если устройство блокируется в результате неуспешной авторизации, то оно автоматически отключается из ретрансляции.
Если удалённый сервер недоступен, то ретрансляция блокируется на 10 минут. Если в течении 8 часов, он не поднялся, то ретрансляция полностью отключается.