Панель управления - Ретрансляция

Page / - Изменено Илья Крайнов в 2022/11/17 12:26

Ретрансляция

Изменено Илья Крайнов

в 2022/11/17 12:26

Оглавление

Вкладка «Ретранслятор» предназначена для передачи телематической информации, хранимой в базе данных телематического сервера, на другие серверы системы мониторинга ГЛОНАССсофт или сторонних телематических систем.

Определение статуса ретрансляции.

- Красный (100% ошибок);

- Оранжевый (Более 10% ошибок);

- Зелёный (Менее 10% ошибок);

Ретрансляция данных возможна в следующих протоколах:

НИС (Олимпстрой) – унифицированный протокол телематических платформ и систем мониторинга;

Тверь;

Транснавигации – протокол обмена данными между коммуникационным сервером ЗАО «НПП Транснавигация» и сервером оборудования производителя навигационной аппаратуры;

Wialon IPS v1;

ADM-600;

EGTS – протокол, разработанный и внедрённый в соответствии с приказом №285 Минтранса РФ от 31.07.2012 г.

TracePackets (РНИРС);

МБУ Центр организации дорожного движения;

Wialon Retranslator;

Wialon IPS v1 - протокол, передающий данные на сервер по протоколу TCP и UDP;

Wialon IPS v2 - протокол, передающий данные на сервер по протоколу TCP и UDP;

YandexTransport - протокол для передачи данных в Яндекс.Транспорт. (Используется в связке с модулем Маршруты. При отсутствии созданного маршрута ретрансляция блокируется до тех пор пока объект не будет добавлен на маршрут. Проверка добавления на маршрут происходит раз в 10 минут);

Galileosky;

ИС ЕКТП - в тестовом режиме

Granit V6 - данный протокол используется некоторыми российскими гос. организациями;

Maxoptra - SOAP протокол для отправки данных в Maxoptra;

EGTS с дублированием времени пакета - здесь время сообщения совпадает со временем отправки пакета данных от терминала;

Окно создания ретранслятора выглядит следующим образом:

Для создания ретранслятора необходимо заполнить следующие поля:

Описание - заполняете название ретранслятора или для чего он был создан;

Подписчик - указываете клиента, объекты которого необходимо ретранслировать. Указав подписчика в таблице Все объекты отобразятся объекты данного клиента;

Тип протокола - можете выбрать необходимый вам протокол из выпадающего списка;

Адрес - указывает адрес, куда необходимо ретранслировать данные, указываете в формате IP:PORT, например: gw1.glonasssoft.ru:15050

Также, в зависимости от выбранного типа протокола, могут появляться дополнительные параметры необходимые для ретрансляции данных.

Для ретрансляций по протоколам: WialonRetranslator, Wiaion IPS, НИС, ЕГТС, Транснавигация доступна дополнительная опция - Включить контроль ответа принимающего сервера. По умолчанию опция выключена.

Многие пользователи ошибочно включают опцию, полагая, что это улучшит обмен данными между серверами. Проблема заключается в том, что большинство принимающих серверов не отправляют ответы, что может приводить к блокировке ретрансляции.

Можно поменять IMEI объекта в ретранслируемых данных. Добавьте объект в поле для ретрансляции и затем дважды кликните на IMEI объекта, а затем поменяйте номер.

Если необходимо поменять сразу у нескольких объектов, то выделите нужные объекты и внизу таблицы впишите длину символов, которую необходимо оставить.

В префиксе впишите необходимые цифры, которые должны быть написаны в перед IMEI.

Информация по переданным сообщениям по объектам.

При нажатие на кнопку вы открываете окно для онлайн логирования работы ретранслятора по объекту. Выбираете уровень детализации и можно запускать логирование.

Возможности системы позволяют ретранслировать историю поездок объекта. Для этого необходимо нажать кнопку и заполнить форму.

Так же ретрансляция может быть автоматически заблокирована при возникновении следующих условий:

- отправлено 0 сообщений.

- накоплено 20 тысяч ошибок.

Ретрансляция может быть временной или постоянной:

Временная блокировка ретрансляции происходит, если не удалось установить соединение с сервером, на который нужно ретранслировать данные. Блокировка длится 10 мин., после чего следует повторная попытка установления соединения с сервером.

Постоянная блокировка ретрансляции происходит, если за 72 часа не было ни одной успешной передачи данных на сервер ретрансляции. Проверка этого условия происходит каждые 30 мин. Для возобновления ретрансляции ее нужно вручную разблокировать через веб-приложение.

Если сервер не доступен при активации, создании или редактировании ретрансляция будет заблокирована.