Отчеты - Выгрузка комбайнов 

Page / - last modified by Андрей Калиновский on 2024/08/13 13:20 

Выгрузка комбайнов 
last modified by Андрей Калиновский
on 2024/08/13 13:20

Table of Contents

Отчет формируется на основе работы датчиков типа «Шнек комбайна» и «Уровень зерна». Позволяет отследить какой объем зерна и в какую технику был выгружен. Техника, принимающая зерно, определяется по RFID-метке.

Отчет содержит столбцы:
•	Событие - наименование события, отображается событие как  «Выгрузка [имя датчик по которому определено событие]».
•	Начало, конец - дату и время начала и окончания события "Выгрузки".
•	Продолжительность - время продолжительности события, от его начала до окончания.
•	Водитель - имя водителя, к которому привязана RFID-метка, которая использовалась во время события.
•	Объект - выводит имя объекта, к которому привязан водитель.
•	Объекты рядом - если объект не был определен по RFID, то отображается список объектов находящихся в радиусе 30 м. от комбайна во время события. По умолчанию отключен. Для включения нужно поставить отметку в Настройках>Отчеты.

•	Модель объекта - выводится имя модели объекта, который был определен по водителю.
•	Объем бункера, м³. - значение введенное в справочнике модели объекта "Объем бункера, м³", объекта по которому было событие выгрузки.
•	Скорость выгрузки, л/сек. - значение введенное в справочнике модели объекта "Скорость выгрузки из бункера, л/сек", объекта по которому было событие выгрузки.
•	Отдано, л. - произведение продолжительности события на скорость выгрузки. Таким образом вычисляется количество отданного зерна.
•	Отдано, м³. - значение Отдано, л. переведенное в метры кубические.
•	Отдано бункеров - количество отданного зерна посчитанного в бункерах. Рассчитывается по формуле 1/[Объем бункера, м³]*[Отдано, м³]. 
•	Отдано бункеров(расчет по датчикам) - рассчитывается из полученных значений датчиков бункера. Выводится расчетное значение(см. таблица ниже)

•	Поле - имя геозоны типа "Поле", на котором произошло событие.
•	Культура - имя культуры на поле, на котором произошло событие.
•	Датчик жатки нач - в поле показывается состояние датчика Шнек(Вкл/Выкл) на начало события 
•	Датчик жатки кон - в поле показывается состояние датчика Шнек(Вкл/Выкл) на конец события 
•	Бункер нижний уровень нач  - отображает состояние на нижнего уровня бункера на момент начала события, имеет числовое значение;
•	Бункер средний уровень нач  - отображает состояние на среднего уровня бункера на момент начала события, имеет числовое значение;
•	Бункер верхний уровень нач - отображает состояние на верхнего уровня бункера на момент начала события, имеет числовое значение;
•	Бункер нижний уровень кон - отображает состояние на нижнего уровня бункера на момент конца события, имеет числовое значение;
•	Бункер средний уровень кон - отображает состояние на среднего уровня бункера на момент конца события, имеет числовое значение;
•	Бункер верхний уровень кон -отображает состояние на верхнего уровня бункера на момент конца события, имеет числовое значение;
Также отчет, построенный из вкладки «Отчеты» содержит ИТОГО:

•	События - количество событий за период.
•	Продолжительность - сумма по столбцу за период.
•	Отдано, л. - сумма по соответствующему столбцу за период.
•	Отдано, м³. - сумма по соответствующему столбцу за период.
•	Отдано бункеров - сумма по соответствующему столбцу за период.
•	Отдано бункеров(расчет по датчикам) - сумма по соответствующему столбцу за период.
 
Для удаления не нужных столбцов можно нажать на в правый верхний угол окна  и удалить не нужные столбцы убрав с них галочки . 

Так же нажатием на значение его можно перетягивать меняя порядок данных в таблице.