Отчеты - Диагностический отчет 

Page / - last modified by Андрей Калиновский on 2023/04/26 17:29 

Диагностический отчет 
last modified by Андрей Калиновский
on 2023/04/26 17:29

Table of Contents

Диагностический отчёт предназначен для быстрого анализа работы терминалов и датчиков за счет диагностики активности объектов, проверки корректности работы датчиков и формирования соответствующего вывода. Пользователь может диагностировать как определенный объект, так и комплексно весь автопарк.

Отчёт содержит следующую информацию:
Вывод - краткий результат диагностики.
Тех. Поддержке - информирование об обнаруженных неисправностях
Клиент - владелец транспортного средства.
Объект - имя объекта.
Модель - модель объекта.
Модель терминала - тип устройства, указанный в карточке объекта.
IMEI - IMEI устройства.
Последняя запись - дата и время последнего полученного пакета от устройства.
Не на связи - разница между датой и временем последнего пакета от устройства и временем построения отчёта.
Время навигации, ч./сут. - количество часов навигации в расчете на одни сутки.
Время навигации - общая продолжительность интервалов времени, в которых пакеты данных от приборов поступают с периодичностью не более 6 минут.
Задержка данных - отношение времени задержки данных при пересылке от устройства на сервер к общему количеству точек с данной задержкой. Результат: Количество часов, пришедшееся на одну запись задержки.
Потери данных - отношение расстояния срезов к общему пробегу.
Записи в движении - отношение количества записей в движении к времени движения. Результат: Количество записей движения приходящееся на один час движения.
Записи на остановках - отношение количества записей в остановках к времени остановок. Результат: Количество записей остановок приходящееся на один час остановок.
GPS/ГЛОНАСС - среднее количество спутников GPS и ГЛОНАСС; время навигации без определения местоположения. Подавление GNSS - анализ ситуаций подавления сигналов GNSS (сигнал о подавлении GNSS поступает только от терминалов УМКа. 9-й бит параметра STATUS).
Результат: Доля записей с подавлением сигнала от общего количества.
Бортовое напряжение - максимальное, минимальное и среднее бортовое напряжение.
Работа АКБ - диагностика работы устройства от АКБ.
Датчики - отдельная диагностика работы датчиков с разделением по типам:
•	Зажигание
•	ДУТ
•	ДРТ
•	Топливораздача
•	Температура прицепа
•	Косилка дорожная
•	Пескоразбрасыватель
•	Передний и средний отвал
•	Щетка дорожная
 
Подробнее о диагностическом отчёте и используемых в нем алгоритмах расчётов можно узнать в видео на нашем You-Tube канале