Отчеты - Топливо посуточный

Page / - Изменено Илья Крайнов в 2023/05/25 17:30

Топливо посуточный

Изменено Илья Крайнов

в 2023/05/25 17:30

Оглавление

Отчет позволяет получить данные о расходе топлива. Данные в отчете разбиты по суткам.

В данной таблице находятся следующие столбцы:

Объект - имя объекта;

Модель объекта - наименование модели объекта;

Дата - дата расчетного периода;

Пробег, км. - пробег за расчетный период;

Моточасы, ч. - время работы двигателя за расчетный период;

Движение - время в движении за расчетный период;

Холостой ход - время проведенное на холостом ходу за расчетный период;

Топливо нач. (цистерна), л - уровень топлива на начала периода, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива в цистерне;

Топливо кон. (цистерна), л - уровень топлива на конец периода, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива в цистерне;

Слито (цистерна), л - количество слитого топлива, по датчику по датчику с типом Уровень топлива в цистерне;

Заправлено (цистерна), л - количество заправленного топлива по датчику с типом Уровень топлива в цистерне;

Расход (цистерна), л. - топливо израсходованное за период, рассчитанное по датчику с типом Уровень топлива в цистерне;

Расход Т3, л - расход топлива рассчитанный по датчику с типом Топливораздача;

Топливо нач., л - уровень топлива на начала периода, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива;

Топливо кон., л - уровень топлива на конец периода, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива;

Слито, л - количество слитого топлива, по датчику по датчику с типом Уровень топлива;

Заправлено, л - количество заправленного топлива по датчику с типом Уровень топлива;

Расход, л - расход топлива, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива;

Расход, л/100км - средний расход топлива на 100 км, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива;

Расход ДРТ, л - расход топлива, рассчитанный по датчику с типом Расход топлива;

Расход ГСМ (движение), л - расход топлива в период движения, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива;

Расход ГСМ (холостой ход), л - расход топлива в период стоянки с заведенным двигателем, рассчитанный по датчику с типом Уровень топлива.

Также в данном отчете есть итоговая таблица: