Методы API для работы с ГЛОНАССSoft - ID протоколы для получения типа и номера входа сырого параметра 

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2024/02/28 14:36 

ID протоколы для получения типа и номера входа сырого параметра 
Изменено Андрей Калиновский
в 2024/02/28 14:36

Оглавление

ID протокола	Наименование	
1	GELIX-2	
2	AUTOGRAPH GSM	
3	ASC	
4	M2M-CYBER	
5	ADM	
6	NDTP v.3	
7	NIS	
9	Gelios DGFM-5000	
11	TELTONIKA FM	
12	GALILEOSKY	
13	WIALON IPS (TCP)	
14	M2M-AVELON	
15	АвтоГРАФ Retranslator	
17	SCOUT	
18	STATT-2 (BIN)	
19	NDTP v.6	
20	EGTS	
21	KASBI	
22	MERCURY	
23	SHTRIH-TAHO	
24	LineGuard	
25	AUTOFON MAYAK	
26	GlobalSat TR-203	
27	GlobalSat P-008	
28	Fort300	
29	FORT	
30	NAVISET v.4.2	
31	NAVTELECOM (TCP)	
32	TraceReports(РНИС Свердловской обл.)	
33	ARNAVI (TXT)	
34	WIALON RETRANSLATOR	
35	CGUARD	
36	ST270	
37	RVI DVR	
38	XEXUN	
39	ARNAVI (BIN)	
40	AZIMUTH	
41	ARNAVI 4	
42	GLONASS Storozh	
43	AutoLink	
44	OMNICOMM	
45	LOCARUS	
46	UMKA	
47	NAVISET v.5	
48	WIALON IPS 2.0 (TCP)	
49	WIALON COMBINE	
50	STATT-2 (TXT)	
51	RITM VOYAGER-2N	
52	TELTONIKA GH	
53	WIALON IPS (UDP)	
54	WIALON IPS 2.0 (UDP)	
55	SCOUT MT	
56	SATELLITE	
57	PLANAR-UNP	
58	PLANAR-MCDTP	
59	NAVTELECOM (UDP)	
60	RITM VOYAGER-2	
61	TELTONIKA FMB	
62	PORT-3	
63	KINGNEED	
64	BCE	
65	AUTOSCOPE	
66	RUPTELA	
67	BLUEBERRY GT06	
68	STARLINE M15	
69	QUECLINK	
70	BOFAN	
71	OMNICOMMV1	
72	CONCOX	
73	VEGA	
74	SINOTRACK	
75	NAVITRACKUM04	
76	TOPIN	
77	WATCH	
78	MOVIREG	
79	QUECLINKGV58	
80	TC01