Датчики - Датчик скорости по CAN 

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2024/11/27 14:19 

Датчик скорости по CAN 
Изменено Андрей Калиновский
в 2024/11/27 14:19

Оглавление

В зоне работы глушения сигнала РЭБ становится затруднительным получение корректных данных с терминала и, как следствие, получение некорректного отчета движения транспорта. Для исправления ситуации можно воспользоваться настройкой датчика скорости по CAN-шине. 
Для этого нужно в настройках объекта нужно создать новый датчик. 
Тип датчика - Датчик скорости
Тип входа - в зависимости от оборудования 
Тип тарировки - по умолчанию 
Сохранить. 

В настройках объекта, в вкладке Нормы в выпадающем меню Расчет скорости выбрать "По датчику скорости" 
Сохранить

После этого в отчетах :
-Трек
-Превышение скорости
-Движения и остановки
-Посещение геообъектов
-Уведомления
-Активность объектов
будет производится по датчику скорости.