Подключение оборудования - Протоколы поддерживающие отправку команд 

Page / - Изменено Владимир Евсюков в 2023/12/13 14:21 

Протоколы поддерживающие отправку команд 
Изменено Владимир Евсюков
в 2023/12/13 14:21

Оглавление

На текущий момент реализована отправка команд по следующим протоколам:
ADM
ArnaviBin
ASC
Autofon
AutoGRAPH
Azimuth
BCE
BlueberryGT06
cGuard
Concox
EGTS
Galileo
Gelix
GranitV3
M2M
M2MAvelon
Naviset
Navtelecom
Nis
QueclinkGL300
Ruptela
Sattelite
ScoutOpen
TeltonikaFM
TeltonikaFMB001
Topin
UMKa300
Vega
Watch
WialonCombine
WialonIpsTcp
WialonIpsUdp