Подключение оборудования 

Page / - Изменено Илья Крайнов в 2022/09/15 09:21 

Подключение оборудования 
Изменено Илья Крайнов
в 2022/09/15 09:21

Оглавление

Для осуществления мониторинга на объекты устанавливаются абонентские (GPS/ГЛОНАСС) терминалы, как производства ГЛОНАССSoft на платформах УМКа3хх, так и других производителей.

Настройка GPS/ГЛОНАСС терминалов
Данные от абонентских терминалов передаются непосредственно на сервер ГЛОНАССSoft. Объем передаваемых данных и частота их передачи зависят от настроек конкретного устройства и часто могут быть изменены в зависимости от потребностей.
Настройка терминалов происходит при помощью специальных программ-конфигураторов с компьютера. Некоторые модели терминалов, такие как УМКа3хх от ГЛОНАССSoft поддерживают настройку по Bluetooth с ноутбуков, планшетов и смартфонов, а также удалённую настройку через Интернет.
Подробнее о настройке оборудования можно узнать в руководстве по эксплуатации, которое предоставляет производитель.
Обязательным требованием для настройки устройства является указание через конфигуратор IP-адреса сервера и номера порта, индивидуального для каждой модели устройства.
Уточнить номер порта можно в разделе Поддержка терминалов

Настройка в ГЛОНАССSoft
При подключении к системе мониторинга ГЛОНАССSoft настроенного оборудования необходимо создать в дереве объектов новый объект.

Для нового объекта необходимо указать:
•	Имя объекта (произвольно, обычно гос. номер автомобиля)
•	Модель объекта (выбрать из справочника)
•	IMEI устройства (уникальный номер).
•	Тип устройства
Дополнительно можно указать:
•	Подразделение объекта
•	Номера установленных в устройство SIM-карт.