Система мониторинга - Маска имени датчика 

Page / - last modified by Илья Крайнов on 2023/09/13 10:45 

Маска имени датчика 
last modified by Илья Крайнов
on 2023/09/13 10:45

Table of Contents

Эта опция позволяет фильтровать список элементов, с которыми необходимо взаимодействовать. Вы можете встретить эту функцию в шаблонах уведомления Сработка аналогового датчика и Сработка дискретного датчика или в таблице Трассировка датчика.
Поле с такой маской может выполнять фильтрацию следующими способами:
По частичному совпадению, используя символ "звездочка" ( * ) или вопросительный знак ( ? ):
Звездочка ( * ) - позволяет заменять какое угодно количество любых символов вместо себя. Может стоять в любом месте текста. Пример использования: *топлив*, это может быть как Датчик уровня топлива, Уровень топлива в баке и т.д. 
Вопросительный знак ( ? ) - позволяет заменить один символ вместо себя. Пример: у вас несколько датчиков - Датчик 1, Датчик 2, Датчика основной, Датчик дополнительный. Вам нужны только датчики с номерами, тогда указываете: Датчик ?. В результате будут получены данные только по датчикам: Датчик 1 и Датчик 2.
По полному совпадению - если в поле написать текст без дополнительных знаков тогда будут получены данные только о тех элементах, имя которых совпадает полностью. Пример: у вас есть датчики - Топливо, Топливо 1. Вы указываете маску как: Топливо. В таком случае получите данные только по датчику - Топливо.
Функция запроса чувствительна к регистру, то есть при введении текста запроса стоит обращать внимание на то, какими буквами он был набран: строчными или прописными.