Отчеты - Выработка комбайнов 

Page / - last modified by Андрей Калиновский on 2022/09/09 14:04 

Выработка комбайнов 
last modified by Андрей Калиновский
on 2022/09/09 14:04

Table of Contents

Подробная информация о модуле АгроТехнология находится в  "Инструкция_по_модулю_АгроТехнология"
В данном отчете рассчитывается площадь обработки посещенных полей в разрезе дня. При расчете обработанной площади учитываются ширина и технологические скорости модели транспортного средства. Итоговые значения площадей рассчитываются с учетом пересечений треков транспортных средств. Используются условные обозначения: Sобр-площадь обработки, SVобр - площадь обработки с учетом технологических скоростей.
Система сама определяет комбайны среди автопарка клиента. Признаком комбайна является указание в настройках модели, что модель содержит встроенный агрегат и технологические скорости.
Имеется два режима отображения отчета: Относительно объекта и Относительно поля.
Относительно объекта

Относительно поля

Структура таблиц совпадает, состоит из:
•	Объект;
•	Модель объекта;
•	Ширина, м. - ширина встроенного агрегата, указанная в модели объекта;
•	Площадь обработки, га. - таблица с расчетом обработанной площади, разбивается на отдельные столбцы по суткам. В каждой ячейке указывается значение обработанной площади в виде Sобр/SVобр;
•	Итоги - сумма обработанной площади, отображается в виде Sобр/SVобр.