Отчеты - Работа вне геообъектов 

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2022/09/09 14:08 

Работа вне геообъектов 
Изменено Андрей Калиновский
в 2022/09/09 14:08

Оглавление

Подробная информация о модуле АгроТехнология находится в  "Инструкция_по_модулю_АгроТехнология"
 Под работой вне геообъектов понимаются треки объектов, которые удовлетворяют следующим условиям:
•	Нахождение вне геозон;
•	Нахождение скорости в пределах технологической скорости;
Данный отчет представляет сводную информацию по потенциально возможным сельскохозяйственным работам вне геообъектов.

Максимальная технологическая скорость задается в настройках отчета. Для этого необходимо перейти в настройки и далее в раздел отчеты:

Настройка позволяет выбрать режим фиксации работ вне геообъектов и полей на основе скорости объекта. При выбранном режиме «Использовать технологическую скорость модели» используется технологическая скорость объекта, указанная в справочнике «Модель объекта». При выбранном режиме «Использовать одинаковую скорость» для всех объектов используется скорость, не превышающая введенное значение.
Структура отчета:
•	Объект - имя объекта;
•	Модель - модель объекта;
•	Водитель - водитель назначенный на объект по RFID-метке;
•	Начало - дата и время начала работы вне геообъекта;
•	Конец - дата и время окончания работы вне геообъекта;
•	Продолжительность - время работы объекта вне геообъекта;
•	Пробег - пробег объекта за время работы;
•	Моточасы - наработанное количество моточасов за время работы;
•	Движение - время, пока объект находился в движении, за период работы;
•	Холостой ход - наработанное время на холосто ходу, за период работы;
•	Топливо - израсходованное топливо, за период работы.
Также в конце отчета подводится итог по объектам:

•	Объект - имя объекта;
•	Модель - модель объекта;
•	Водитель - водитель назначенный на объект по RFID-метке. Если их было несколько за период, то отображаются все через запятую;
•	Начало - дата и время начала работы вне геообъекта в заданном интервале;
•	Конец - дата и время окончания работы вне геообъекта в заданном интервале;
•	Пробег - суммарный пробег объекта вне геообъектов в заданном интервале;
•	Топливо - израсходованное топливо вне геообъектов в заданном интервале;