Отчеты - Рейсы 

Page / - Изменено Андрей Калиновский в 2022/09/09 11:31 

Рейсы 
Изменено Андрей Калиновский
в 2022/09/09 11:31

Оглавление

Данный отчет отображает сводные данные о пробеге, моточасах, топливе по рейсам за выбранный промежуток времени. Можно получить сводную информацию о поездке объекта за период, с разбивкой по дням.
Расчет данных в таблице происходит за те промежутки времени, когда фиксируется движение ТС или активен датчик зажигания, если он имеется. 

В таблице данного отчета представлены следующие столбцы:
•	Объект - имя объекта;
•	Начало - дата и время начала рейса;
•	Конец - дата и время окончания рейса;
•	Продолжительность - длительность рейса;
•	Пробег, км. - расстояние, пройденное транспортным средством за время рейса;
•	Нач. пробег - отображается пробег объекта на начало рейса, при условии что активна опция Текущий пробег
•	Кон. пробег - отображается пробег объекта на конец рейса, при условии что активна опция Текущий пробег
•	Моточасы - длительность работы двигателя выбранного транспортного средства во время определенного рейса;
•	Нач. моточасы - отображается количество накопленных моточасов объекта на начало рейса, при условии что активна опция Моточасы
•	Кон. моточасы - отображается количество накопленных моточасов объекта на конец рейса, при условии что активна опция Моточасы
•	Движение, время - показывает время в которое транспортное средство было в движении;
•	Остановка, время - общее время остановок транспортного средства;
•	Остановка, шт. - количество сделанных транспортным средством остановок;
•	Холостой ход, время - время простоя техники с заведенным двигателем;
•	Холостой ход, шт. - количество простоев автомобиля с заведенным двигателем;
•	Расход ГСМ, л. - расход топлива, рассчитанный по данным с датчика уровня топлива;
•	Расход ГСМ (проточн.),л. - расход топлива, рассчитанный по данным с датчика типа Расход топлива;
•	Расход ГСМ В движении, л. - расход ГСМ без учета расхода топлива на холостом ходу;
•	Расход ГСМ при холостом ходе, л. - расход ГСМ во время работы двигателя во время стоянки техники;
•	Расход (моточасы), л. - расход ГСМ за весь период времени, пока работал двигатель;
•	Средний расход ГСМ по моточасам, л/ч. - расход топлива рассчитанный относительно времени работы двигателя;
•	Расход, л/100км. - расход топлива на 100 км. пробега, рассчитывается от значения нормы "Нормальный расход на 100км, л.;
•	Расход по норме л/ч,л - расход топлива рассчитанный по норме, норма расхода  указывается в свойствах объекта во вкладке «Нормы»;
•	Расход по норме. Холостой ход л/ч, л. - расход топлива рассчитанный по норме во время работы двигателя во время стоянки техники;
•	Адрес начала - адрес, на котором было транспортное средство в начале рейса;
•	Адрес конца -  адрес, на котором было транспортное средство в конце рейса;
После этого идет итоговая таблица, в которой расположены все суммированные данные по выбранным объектам.