Уведомления - Работа с шаблонами 

Page / - last modified by Илья Крайнов on 2023/09/12 17:55 

Работа с шаблонами 
last modified by Илья Крайнов
on 2023/09/12 17:55

Table of Contents
Работа с шаблонами

Работа с шаблонами
В настройках модуля уведомлений есть 10 предустановленных шаблонов, каждый из которых позволяет выбрать все необходимые вам настройки.
- Въезд и выезд из геозоны. Можно разделить и настроить сработку уведомления как только на въезд так и только на выезд.
Есть возможность указать минимальную продолжительность события для срабатывания уведомления. 

- Превышение скорости. В настройках данного шаблона вы можете задать минимальную и максимальную скорость превышения скорости, а также включить уведомления на возврат в скоростную норму.
Есть возможность указать минимальную продолжительность события для срабатывания уведомления. 

- Слив.

- Заправка.

- Сработка тревожной кнопки.
Есть возможность указать минимальную продолжительность события для срабатывания уведомления. 

- Потеря связи с объектом. Можно настроить сработку уведомления как на параметр Отсутствие данных так и на Отсутствие координат, а также обозначить какой промежуток времени должен пройти с момента остановки передачи данных.

- Сработка дискретного датчика. Необходимо выбрать из выпадающего списка интересующий вас тип датчика. Так же настроить события отправки уведомлений: любое изменение состояния датчика, включение датчика, выключение датчика. В поле Наименование можно указать маску имени датчика, который необходимо отслеживать.
Есть возможность указать минимальную продолжительность события для срабатывания уведомления. 

- Значение аналогового датчика. Так же необходимо выбрать из выпадающего списка интересующий вас тип датчика, указать маску имени и отобразить диапазон значений.
Есть возможность указать минимальную продолжительность события для срабатывания уведомления. 

При выборе таких шаблонов как "Сработка дискретного датчика" и "Значение аналогового датчика" становится доступна опция "Использовать геозоны". При активации данной опции имеется возможность настройки отправления уведомлений в зависимости от нахождения внутри/за пределами определенных геозон (геообъектов/полей).
- Нахождение объекта по определённому адресу.

При нажатии на кнопку Изменить адрес перед вами откроется окно карта, на котором вы сможете отобразить интересующие вас места на карте.

- Простой. Можно настроить скорость, которую пользователь хочет засчитывать как простой, а также настроить длительность (время, после которого событие считается случившимся и система отправляет уведомление пользователю).

Простой на холодном ходу - При активации данной опции уведомление о простое приходит, только если объект стоял с включенным датчиком зажигания.Т.е. необходимо чтобы на протяжении всей длительности зажигание у объекта было активно.
Если опция не активна, то простои ищутся независимо от того включено зажигание или нет.
Если у объекта отсутствует датчик зажигания, то активность опции для этого объекта не учитывается.
- Выполнение ТО. Уведомления будут приходить в случае, когда заявка на ТО у объекта меняет статус.

- Водители. Уведомления будут приходить, когда водитель был назначен/снят с объекта (в ручную или автоматически с помощью карты-метки).